


























































Las empresas de transporte aéreo transmiten sus guías a VUCEM






La VUCEM replica la información al SAAI









El A.A. valida el

pedimento con la información de la Guía

Si el SAAI reconoce la guía,

permite la validación del pedimento

El SAAI valida que la guía






declarada en el pedimento ya esté transmitida en VUCEM
















Si el SAAI no reconoce la guía, va a enviar el siguiente error: NO EXISTE NUMERO DE GUIA













